**染色机参数**

1.可直接放在冰冻切片机上，方便染色；

2.试剂缸不少于14个；收集站1个，可容纳不少于12张玻片；

3.试剂缸容量≤125ml；

4.染色时间≤20秒/缸；

5.使用方便，单个按钮直接开、关机，无需编程；

6.冲水缸可按照需要置于不同位点；

7.单片连续上载功能；

8.染色时间≤5分钟。