**厦门大学**

**招标文件**

**招标项目**

**厦门大学附属翔安医院**

**流式细胞仪**

**采购编号：XDZB2018-A-060**

**厦门大学招投标中心**

2018年7月6日

**第一章 投标邀请**

受学校采购领导小组的委托，我处以公开招标方式进行以下项目的政府采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

1. 采购编号：XDZB2018-A-060
2. 项目名称：厦门大学附属翔安医院流式细胞仪
3. 供货地点：厦门市翔安区翔安东路2000号
4. 投标截止和开标时间：2018年7月27日上午9:00
5. 报名时间： 2018年7月6日-2018年7月13日工作时间内，以传真方式或邮件进行报名，逾期视为放弃竞标机会。
6. 开标地点：厦门大学思明校区颂恩楼615会议室
7. 本批采购的咨询联系人

 使用单位：许老师 徐老师 0592-2181249

 招投标报名及相关方面的问题请联系：朱老师

电话：0592-2181872、2181873、2186100转602

传真：0592-2181872、2181873、2186100转608

电子邮箱：2248502154@qq.com

厦门大学招投标中心

2018年7月6日

投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 采购项目 | 厦门大学附属翔安医院流式细胞仪 |
| 2 | 投标人的资质要求 | ★投标人应具备独立的法人资格和相应的经营范围，具有《医疗器械经营许可证》。投标人必须提供经年检合格的法人营业执照(副本)有效复印件和税务登记证复印件。★投标人提供的核心产品应按照国内医疗行业管理的规定：提供所投第一类医疗器械的备案证明资料或第一类医疗器械的医疗器械注册证及其附件（医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表）复印件，提供所投第二类、第三类医疗器械的医疗器械注册证及其附件（医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表）复印件。★投标人提供的核心产品应按照国内医疗行业管理的规定：投标第二类医疗器械的投标人必须提供备案证明资料或医疗器械经营许可证书复印件或医疗器械生产许可证书复印件。投标第三类医疗器械的投标人如是制造商，则必须提供医疗器械经营许可证书复印件或医疗器械生产许可证书复印件。投标第三类医疗器械的投标人如不是制造商，则必须提供医疗器械经营许可证书复印件。 |
| 递交投标文件时应出示的证件 | 法定代表人授权委托书（投标人代表不是法定代表人）、投标人代表身份证复印件； |
| 3 | 是否允许生产厂家以外的投标人投标 | 是 |
| 4 | 代理商应提交资料 | ★投标产品为进口产品的须提交制造商授权书 |
| 5 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 6 | 投标人应提交的资格性文件 | ★投标书；★法定代表人授权委托书；★投标代表身份证明材料；★营业执照副本复印件，并加盖投标人公章；★财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。财务状况报告指年报（至少包含同一时期的资产负债表、利润表、现金流量表），或季报（至少包含同一时期的资产负债表、利润表），或基本开户银行出具的资信证明。依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料主要是供应商税务登记证（国税、地税）以及缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。★参加政府采购活动前3年内（开业不足三年的，自开业以来）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；★廉政承诺书★投标人所在地检察院开具的无行贿犯罪记录证明材料**★**供应商需在响应文件中提供通过“信用中国”网站（C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pngwww.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pngwww.ccgp.gov.cn/search/cr/）获取的供应商的信用信息查询结果，查询时间为采购公告发出后的任意一天。信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图 投标人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 7 | 投标人应提交的技术文件 | ★开标一览表； ★投标货物数量、价格表；★投标货物技术偏离表；技术方案；实施方案（含项目实施进度计划表）；验收方案；培训及售后服务方案；投标人服务项目偏离表； 9、投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 8 | 投标人自行编写的技术文件 | 应包括但不仅限于以下内容：1）投标设备数量、配置说明；2）技术响应方案；3）技术参数应答；4）公开发行的投标产品彩页或产品技术参数说明；5）项目组实施人员组织规划和项目参与人员简介； |
| 9 | 投标保证金额 | **有，2018年7月23日15点前汇入** |
| 10 | 是否接受可选择或可调整的投标和报价 | 否 |
| 11 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 12 | 现场踏勘 | 无 |
| 13 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件一式6份（其中正本1份，副本5份） |
| 15 | 是否允许进口产品投标 | 是 |
| 16 | 工期要求 | 无 |
| 17 | 控制价 | **USD173500（1200000元），含报关报检及外贸代理费** |
| 18 | 其他要求 | 详见招标文件要求 |

商务部分应答索引表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 投标人应答内容 | 在投标文件中所在页码 | 备注 |
| 1 | 投标函 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 有或没有 |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 营业执照、税务登记证、企业法人代码证书 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 投标人相关资质证明材料 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 财务状况报告 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 依法缴纳税收的相关证明材料； | 有或没有 |  |  |
| 8 | 依法社会保险费的相关证明材料； | 有或没有 |  |  |
| 9 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 有或没有 |  |  |
| 10 | 廉政承诺书 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 投标人所在地检察院开具的无行贿犯罪记录证明材料 | 有或没有 |  |  |
| 12 | 经信用中国信息查询，投标人无失信信息记录和经中国政府采购网查询没有在被禁止参加政府采购活动处罚期内。 | 有或没有 |  |  |
| 13 | 投标人医疗器械经营许可证 | 有或没有 |  |  |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表、备案证明资料或医疗器械经营许可证书复印件或医疗器械生产许可证书复印件 | 有或没有 |  |  |
| 15 | 付款方式描述 | 有或没有 |  |  |
| 16 | 交货时间承诺函 | 有或没有 |  |  |
| 17 | 投标货物数量、产地及价格明细表 | 有或没有 |  |  |
| 18 | 投标货物技术规格说明书等技术文件 | 有或没有 |  |  |
| 19 | 投标货物技术规范偏离表，对招标设备技术规格要求逐条应答 | 有或没有 |  |  |
| 20 | 制造厂商针对本项目投标的授权函原件； | 有或没有 |  |  |
| 21 | 制造商出具的售后服务承诺书、服务标准和年限（ | 有或没有 |  |  |
| 22 | 投标人评分自评表 | 格式自拟 |  |  |
| 1-22项为投标人必须填写项目，其他项目投标人视情况增减。 |
| 23 | 货物制造商在用户所在地区设有售后服务机构的相关证明 | 有或没有 |  |  |
| 24 | 用户所在地区常设服务机构 | 有或没有 |  |  |
| 25 | 代理资质证明 | 有或没有 |  |  |
| 26 | 投标设备检测报告 | 有或没有 |  |  |
| 27 | 同类型规模项目成功案例合同1-N（参见评分标准中的说明和具体要求） | 有或没有 |  |  |
| 28 | 投标人自行编写的技术文件 | 有或没有 |  |  |
| 29 | 投标货物配件、耗材、选件表和特殊工具及备件清单； | 有或没有 |  |  |
| 30 | 投标货物售后培训、维修和服务计划表（货物技术支持和售后服务的程序、内容及措施）； | 有或没有 |  |  |
| 31 | 设备生产厂家售后服务网点明细表 | 有或没有 |  |  |
| 32 | 培训方案 | 有或没有 |  |  |
| 33 | 服务项目偏离表 | 有或没有 |  |  |
| 34 | 售后服务提供方 | 设备生产厂商提供全部服务、提供部分服务或售后服务全部由投标人（为代理商时）提供 |  |  |
| 35 | 是否完全满足招标文件要求的供货周期 | 是或否 |  |  |
| 36 | 为本项目提供的其他优惠服务 | 有或没有 |  |  |
| 37 | 施工安装方案 | 有或没有 |  |  |
| 38 | 其他说明和资料 | 有或没有 |  |  |

**第二章 采购项目说明及要求**

**一、投标货物要求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **货物名称** | **数量** | **参考技术参数及说明** | **控制价** |
| 1 | 流式细胞仪 | 1 | 详见附件一 | USD173500（1200000元） |

**注：以上控制价为最高限价，含报关报检及外贸代理等相关费用。**

**二、投标要求**

* + - 1. 本次招标所提供的技术参数供参考，投标人可在满足基本要求前提下提供更高的配置，并在技术偏离表中注明（详见格式4）。
			2. ★投标人应具备独立的法人资格和相应的经营范围，具有《医疗器械经营许可证》。投标人必须提供经年检合格的法人营业执照(副本)有效复印件和税务登记证复印件。
			3. ★投标人应根据医疗器械相关管理规定提供生产商相应的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械注册证》或备案证明材料。
			4. 投标人必须提供投标人法定代表对投标代表的授权书原件及投标代表身份证明材料。
			5. 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标货物简要说明一览表及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料均须加盖投标人公章。
			6. 投标人应提供所投主要设备的相关参数的制造厂商官方网站截屏信息、最新彩页并加盖公章，相关信息必须与所投设备保持一致，并对相关材料的真实性及与所投产品的符合性负责。
			7. ★投标人须保证所投保产品为正规渠道合法产品，享有正规售后服务，投标产品为进口产品的，须提供制造商针对本次投标的授权书及售后服务承诺书，产品制造商在售后服务承诺书中须承诺由制造商负责产品的售后服务，与使用单位签订维保协议。
			8. 投标人所提供的产品必须为全新未经使用的、产品质量符合制造商、国家以及国际标准的合格产品，供货时提供进口报关单。
			9. 所有设备在开箱检验时必须完好、无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件中的要求。设备外观整洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
			10. 本项目投标保证金人民币2万元，投标保证金缴纳账户如下：

 户名：厦门大学 开户行：工行厦大支行 账号：4100021709024904620

 投标人须在汇款凭证中注明投标保证金及采购编号，投标时以信封单独封装并在信封上注明投标保证金汇款凭证。未按要求缴纳保证金，视为自动放弃竞标。

投标保证金将由招投标中心统一按原缴交账号退还，未中标单位退还时间为中标公示无异议后的十天内，中标单位退还保证金时间为合同签订后的十天内。

**三．投标报价要求**

★投标人以**免税价格**方式进行报价，投标总价包含从工厂生产到工地安装调试完毕、经用户验收小组验收合格并交付使用期间可能发生的费用，包括系统所需设备及图纸设计中所涉及的一切材料、采购保管、运输、安装调试、施工配合费、技术服务与培训、售后服务等一切费用。

**四、合同签订**

**进口免税设备采购合同按厦门大学相关规定执行，中标单位与用户签订技术协议，由厦门大学与校方指定外贸代理公司（厦门建发高科有限公司或厦门联信诚有限公司）签署委托代理合同。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件均作为签订技术和服务协议、合同订立的基础。**

**五．验收条件**

1、安装前，采购人用户对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人用户有权拒绝或要求更换。

**2、采购人用户根据货物装箱单进行货物主件及附件等的验收。供应商交货时，必需提供进口报告单。**

3、中标供应商根据招标要求进行设备安装、调试后，由采购人用户进行使用性能方面的验收。

4、验收时中标供应商代表必须在场。验收合格后，中标供应商凭用户出具的验收合格书至厦门大学资产与后勤事务管理处根据合同规定办理付款手续。

**六．付款条件**

**100%不可撤销信用证，80%见单即付，20%凭最终用户（厦门大学附属翔安医院）的验收合格报告单，在中标人向学校支付5%维修服务保证金后付清。中标人与厦门大学签订技术协议，由厦门大学指定外贸代理公司（厦门建发高科有限公司或厦门联信诚有限公司）与中标人指定的境外公司签订外贸进口合同（货款由厦门大学付至指定外贸代理公司，再由外贸代理公司按技术协议中规定的对外付款方式进行付款/开证）。**

**5％货款作为质量及售后服务保证金，待验收合格1年后，买方向卖方一次性无息付清余款。**

**七．售后服务要求**

1、投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。厦门地区以外的供应商，应在厦门应有能够提供售后服务的分支机构（分公司、办事处等）或合作伙伴，能够提供便捷的本地化服务，供应商应提供相关的证明材料。属于分公司的，应在响应文件中提供在厦门工商行政管理部门注册登记的营业执照复印件。属于合作伙伴的，供应商应在响应文件提供一下材料:(1)与合作伙伴签订的合作协议原件；（2）厦门本地合作伙伴的营业执照复印件。以上两份文件均须加盖合作伙伴公章。

2、本批招标项目要求中标人提供免费维保（质保）期最低二年、每年提供不少于2次的保养服务，并提供书面保养、维修报告。

3、本次招标项目要求生产厂商需提供产品使用和维护/维修的培训。

4、投标人须列出保修期过后每年全保维保费。

3、投标人应承诺若系统发生故障在2小时内响应、8小时到达现场、24小时内修复；特殊情况在72小时内无法修复的，予以更换新设备或提供代用设备（包括质保期外）。

4、中标人应向招标人提供中文版的设备技术说明书、安装、调试、使用、保养维修手册（或说明书），并提供一套维修所用的专用工具及清单。

# 第三章 投标人须知

## 第一节 说明

一、适用范围

 1、本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2、 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

3 、“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

4、“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、“服务”系指安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1. 投标资格

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本资格条件，并提供以下材料或做出书面声明：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件，投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

财务状况报告指年报（至少包含同一时期的资产负债表、利润表、现金流量表），或者季报（至少包含同一时期的资产负债表、利润表），或者基本开户银行出具的资信证明（并提供开户许可证）。

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料主要是供应商税务登记证（国税、地税）以及缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3）参加政府采购活动前3年内（开业不足三年的，自开业以来）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4）廉政承诺书

5）投标人所在地检察院开具的无行贿犯罪记录证明材料。

6)“信用中国网”网站中有记录的供应商不能成为合格投标人。

三、投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（12）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（13）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为

四、一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包投标：

(1)法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；

(2)存在直接控股、管理关系的不同供应商；

(3)均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

五、投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

六、本项目不接受联合体投标。

七、投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式加盖公章提出，逾期不予受理。

八、中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1.0%作为中标服务费，中标服务费在合同签订前的汇入以下帐号：厦门大学 4100021709024904620 工行厦大支行。

九、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

十、投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订，否则，投标将被拒绝。

## 第二节 招标文件说明

1. 招标文件主要包括以下内容：

1．投标邀请

2．招标项目说明及要求

3．投标人须知

4．投标文件格式（第四章）

1. 招标文件的澄清、修改或时间变更

1．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。

该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2．招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 第三节 投标文件的编写

一、要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

二、投标语言及计量单位

（一）投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

（二）招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

三、投标文件的组成

㈠ 投标文件应包括下列部分：

1．投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

2．投标资格证明文件；

3．投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件、点位设计图和投标人认为需要加以说明的其他内容。

㈡ 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

四、投标文件格式

㈠投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等（见附件）。

㈡填写投标价格表时应注意下列要求：

1．技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2．技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附件服务的费用。

3．配套设备或设施的数量和费用。

五、投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

㈠投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

㈡上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

1．货物主要技术性能详细描述。

2．保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

六、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。

在特殊情况下，招投标中心可与投标人协商延长有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照招投标中心要求修改投标文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

七、投标文件的签署及规定

㈠投标文件分正本壹份和副本伍份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章。副本可以用正本的完整复印件并胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按上述要求编制或装订提交投标文件的，其投标将被视为无效投标。

㈡投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

㈢投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

㈣除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

㈤以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 第四节 投标文件的递交

一、投标文件的密封、标记和递交

 1.投标人应将投标文件正本和全部副本分别或一同用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致其投标被拒绝。

2.每一信封密封处应注明“于 之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章或由投标代表签字。

3.本次招标不接受邮寄投标文件

4.如果未按上述规定进行密封和标记，招投标中心将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

 5.投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

6.投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知厦门大学招投标中心。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

7.投标人在投标截止时间后不得修改、撤销投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

8.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 第五节 开标和评标

一、开标

㈠招标人在招标公告或投标邀请函规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

㈡开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

㈢开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

㈣开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

㈤开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

㈥澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

 二、评标

㈠招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

1．资格性检查。采购人或者招投标中心依据招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，具体审查内容见投标人须知前附表，以确定投标人是否具备投标资格。

2．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

3．澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

⑴投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

⑵未按招标文件的要求作有效签署的；

⑶不具备招标文件中规定资格要求的；

⑷不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

㈡评标办法

本次招标采用综合评分法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作为废标处理：

1. 投标文件未密封或采用活页装订；

2. 未加盖法人公章或未经法定代表人（或其委托代理人）签字的；

3. 未按招标文件规定的格式填写或投标报价一览表等关键内容字迹模糊不清的；

4. 未实质性响应本文件中带★号的条款要求的；

5. 不符合法律法规和不能满足招标文件提出的实质性要求和条件；

6. 投标文件中提供虚假或失实资料的；

7. 投标报价超过本项目最高控制价，采购人不能支付的。

在投标文件符合资格性审核后，采用以下对其进行评分办法。

（1）、技术因素分及商务F1（满分100分，占总分的权重A1为70%）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评议标准** | **得分** |
| 1 | 前向角散射光(FS)检测角度。（具有≥3种角度的检测方式：1-8度(N) 、1-19度(W) 和(W2)得10分。具有2种角度的检测方式得5分。只有1种角度或者其他检测方式得0分）｛技术条款：第5条｝ | 10 |
| 2 | 具有仪器内部温度控制功能，仪器始终处于工程师安装调试时预设的恒定温度下，CV值和灵敏度精准。（具备得5分，不具备得0分）｛技术条款：第6条｝ | 5 |
| 3 | 光路设计。（具有18度全反射收集光路得10分，采用≥20度收集光路得5分。采用三角形及八角形设计或其他方式得0分）｛技术条款：第7条｝ | 10 |
| 4 | 仪器进样前能单独对所进样品进行自动混匀。（单管自动混匀得10分。单排自动混匀得5分。整个上样盘混匀或不具备单管混匀功能得0分）｛技术条款：第11条｝ | 10 |
| 5 | 上样方式采取持续加压方式，保持液压稳定。（持续加压方式得 10分。 恒定蠕动泵方式得5分。注射泵或其他方式0分）｛技术条款：第15条｝ | 10 |
| 6 | 分析速度。（每秒钟≥50000个细胞得 10分。每秒钟≥40000个细胞得 5分。每秒钟低于40000细胞得 0分）｛技术条款：第16条｝ | 10 |
| 7 | 仪器具有远程仪器诊断功能。（具备得5分，不具备得0分）｛技术条款：第22条｝ | 5 |
| 8 | 能提供和投标产品品牌一致的，具有中华人民共和国医疗器械注册证的流式细胞仪荧光抗体。（≥10种试剂得5分，少于10种不得分）｛技术条款：第25条｝ | 5 |
| 9 | 技术参数指标及性能指标对比的综合考评。（没有技术条款偏离25分。技术参数中非★号条款，负偏离的每项减1分，所有条款，如技术指标明显高于要求，可加1分。总分上限不超过30分，下限不超过0分。）**低于要求即为负偏离；正偏离为明显高于技术指标（有具体需求数值的，投标参数超过需求数值20%；无具体需求数值的，由评标委员会根据各投标人实际偏离情况确定）** | 30 |
| 10 | 保修时间。（计分方式：5\*保修时间/最长时间） | 5 |

（2）、价格因素分F2（满分100分，占总分的权重A2为30%）

**评标基准价为有效投标的最低价（以免税外币报价），即有效投标的最低价的价格分为满分100分。其他有效投标人价格分 = 有效投标最低价/其投标价 X 100**

**（3）、综合得分=F1\*A1+F2\*A2**

## 第六节 定标

一、招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

二、公告期结束后的5个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方应按中标通知中规定的时间与用户签订技术和服务协议。

第四章 投标文件格式

格式1 投标书

致厦门大学招投标中心

根据贵方为（采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表（全名、职务），经正式授权并代表投标人（投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本1份和副本5份。

⑴投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表。

⑵资格证明文件

⑶按投标人须知要求提供的全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标自开标之日起有效期为90个日历日。

4、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期年月日

## 格式2 开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 货物名称 | 型号规格制造商 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标代表签字 职务

日 期

格式3投标货物简要说明一览表

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格及配置 | 性能说明 | 数量 | 保修范围外收费标准 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标代表签字：

日期：

格式4 规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

合同包：

|  |  |
| --- | --- |
| 采购要求 | 投标响应 |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人提交的投标文件中应将投标货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明投标响应情况。

2、投标人应保证投标响应情况的正确性、真实性，投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字：

日期：

格式5 制造商出具的授权书（参考格式）

厦门大学招投标中心:

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

 （制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

 （投标人地址）的 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方 （招标编号）招标邀请关于 （招标项目名称）要求提供的由我方制造的 （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认 （投标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年 月 日签署本文件， （贸易公司名称）于年 月 日接受此件，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表 姓名、职务和部门：

格式6 投标人的资格声明

1．投标人概况：Ａ．投标人名称：Ｂ．注册地址：传真：电话：邮编：Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：（姓名、职务）

 2. 财务状况报告：

实收资本：

其中国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到年月日为止）。

 (1)固定资产合计:

 (2)流动资产合计:

 (3)长期负债合计:

 (4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到年月日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

3．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料：

由投标人根据项目需要填写：

(1) 关于投标人履行合同所必需的设备（如有）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术性能 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（2）关于投标人企业人员构成情况：

企业人员总数：人；

其中：高级职称：人；中级职称：人；技术人员：人。

职称、技术人员名单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职称或技术资格 | 工作专业 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

5. 法人营业执照、税务登记证等附件

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：年月日

电传：

传真：电话：

资格证明文件附件

一、现附上由（签发机关名称）签发的我方《企业法人营业执照》副本、有效的《税务登记证》副本或最新版加载统一社会信用代码的《营业执照》副本复印件，该证照真实有效。（需加盖投标人公章）

二、现附上我单位依法缴纳税收证明材料：由（部门、机构）出具的我方依法纳税证明。（复印件加盖投标人公章）

三、现附上我方依法缴纳社会保障资金的证明材料：提供投标截止时间前半年内连续三个月税务部门或社保机构出具的至少能证明我公司为投标人代表缴纳社会保障资金的证明材料。（复印件加盖投标人公章）

四、现附上我方住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间2个月内）没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的加盖投标人公章，原件开标时核对）。

**五、投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**六、信用信息查询记录，附网站（信用中国网站等）查询截图**

厦门大学 :

我方参加贵司组织的 (项目名称) 招标编号：。我方在此声明：我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录且未因违法经营被禁止参加政府采购活动且在禁止期内。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

注：（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：年月日

格式7 法定代表人授权书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

（投标人全称）法定代表人 授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的 项目（招标编号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

 法定代表人签字盖章：

 日 期：

 接受授权方

 投标人代表签字：

 日 期：

附：被授权人身份证件

 加盖投标人公章

|  |  |
| --- | --- |
| （投标代表身份证正面复印件） | （投标代表身份证反面复印件） |

格式8 售后服务承诺

致：厦门大学招投标中心

　　根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

　　　　　　　　　　　　　投标人全称（加盖公章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

格式9 诚信廉政自律承诺书

厦门大学招投标中心：

为配合加强厦门大学招投标采购活动中的廉政建设，共同防止发生违法违纪行为，体现厦门大学采购工作公开、公平、公正、诚实信用的原则，本投标人在参与贵校的修缮工程、货物与服务采购活动中，自觉遵守法律、法规，并作如下廉洁自律承诺：

1.不向采购人、评委和采购工作相关人员请客、送礼、行贿和送回扣，不以各种名目私下给以上人员或单位赠送有价证券和进行各种赞助，如自愿表示对学校给予其他形式优惠，将在投标书、承诺书或合同书中标明。

2.不与其他投标人串标、围标、抬标，控制投标价格等违法行为。

3.不排挤其他投标人或以不正当竞争为目的而以低于成本报价投标。

4.不伪造、借用、盗用、转让、或将资质(格)借与他人参与投标。

5.不违规将中标项目转标、分标；确保项目经理在报名、资格审查、投标、开标、评标、施工过程中身份一贯制。

6.不给责任人的违法违纪违规行为说情、解脱或托人说情等变相干扰公正处理。

7.自觉遵守厦门大学开标、评标现场工作纪律和采购的有关规定，不私下接触评审专家，不干扰正常的开标评标秩序。

若未履行上述承诺，自愿取消投标和中标资格、至少一年内不能参加厦门大学任何投标；造成损失的，学校保留通过法律进行追究的权利。凡属违法违纪的，按照国家和学校有关规定视情节进行党纪政纪处理或交由司法机关处理；凡因个人原因造成损失或影响项目进展的，由个人承担责任，并视情节接受处理。

自愿接受参与本项目招投标各方的互相监督，对发现的问题及时报告。

投标人盖章：

法定代表人签名：

投标代表（项目经理）签名：

20 年 月 日

格式10 报名函

致厦门大学招投标中心

根据贵方为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购编号）招标项目及服务的投标邀请，我单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方采购编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人全称（加盖公章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　　日

**技术服务协议**

甲方：厦门大学XX学院

乙方：

兹甲方向乙方购买🞨🞨公司生产的🞨🞨，经双方共同议定，达成如下协议：

1．供货内容及价格：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（美元） | 总价（美元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额 | USD： （大写： 美金） |

2．交货时间：合同签订后🞨🞨天内。如果乙方没有按照规定时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，每日赔偿费按合同价的5‰计收。逾期🞨🞨日的，甲方有权单方解除本协议，一切因乙方不履行协议或逾期履行协议所致之损失均由乙方承担。
3．运输方式及到港站：CIP厦门

4．技术配置方案见附件。

5．外贸合同签订：

 甲方委托 （厦门建发高科有限公司/厦门联信诚有限公司）签订外贸合同，协助办理免税及办理进口报关、报检等手续。

 乙方（委托） 签订外贸合同及办理出口事宜。

6．付款方式：

 100%不可撤销信用证，80%见单即付，20%凭最终用户（厦门大学🞨🞨）的验收合格报告单，在中标人向学校支付5%维修服务保证金后付清。

7．验收方式：

 货物到达甲方指定地点，收到甲方通知7个工作日内组织安装调试，具备验收条件后，由组织验收，若仪器设备或配件数量缺少、技术资料不齐全、外观破损或者仪器性能达不到技术指标要求，应按以下方式理赔：

①乙方负责调换有瑕疵的货物或补足短缺。补货、换货必须全新，且满足原规格、质量和性能要求，乙方负担因此而产生的一切费用和买方遭受的一切直接损失。若更换调试6个月后仍验收不合格,在乙方采取上述救济措施的同时，甲方有权扣留尾款。

②若乙方采取调换、补货、换货等措施后仍无法满足丙方需求的，甲方有权退货，乙方须将退货金额以成交原币偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、商检费、仓租、码头装卸费以及为保管退货而发生的一切其他必要费用。

8．售后服务：

①保修期限：以装机验收并经甲方签字确认之日起计，乙方对甲方购买的仪器保修时间为 年，保修期间，产品质量问题费用由乙方承担（人为损坏除外）。

②乙方负责免费提供现场仪器操作培训。

③设备验收前提供一套完整的技术资料，包括：原厂说明书、用户手册、装箱单、出厂质量检验合格证及其他必要的资料。

9. 违约责任和其它约定事项：双方协商。

10.本协议壹式叁份，由甲方、乙方、厦门大学资产后勤处各执壹份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：厦门大学地址：福建省厦门市用户代表人：电话：移动电话：日期： | 乙方： 地址：法定代表人：委托代表人：电话：传真：日期： |

附件一：流式细胞仪招标参数

一、项目概况：

1.设备名称：流式细胞仪。

2.数量：1套。

3.用途说明：主要应用于：淋巴细胞亚群、免疫细胞活化等测定；血液病的诊断、检测；人体机体的免疫状况检测；CD4监控；强直性脊柱炎的检测判断；人体其他免疫状态的监控；肿瘤的致病机理和机体免疫研究；细胞治疗相关研究。

二、主要技术参数及要求：

1.原装进口。

2.采用固体激光器，激光为卡槽式设计，方便激光间的更换。

★3.488nm激光功率≥22mW；638nm激光功率≥25mW；405nm激光功率≥40mW。

★4.可检测≥10色荧光通道，其中必须：488nm通道≥5色荧光；638nm通道≥3色荧光；405nm通道≥2色荧光。

▲5.前向角散射光具有≥3种角度的检测方式：1-8度(N) 、1-19度(W) 和(W2)。

▲6.具有仪器内部温度控制功能，仪器始终处于工程师安装调试时预设的恒定温度下，CV值和灵敏度精准。

▲7.具有18度全反射收集光路，光路更短、能量损失更小；不同激光光路分开传递。

8.具有内外置两个鞘液桶，鞘液自动由外置鞘液桶泵入内置鞘液桶 ，无需人工干预，以保证仪器检测时液流压力的稳定。鞘液快用完时和废液快注满时能自动报警，以便更换。

9.外置废液桶≥19L。

★10.≥32管转盘式自动上样装置。

▲11.进样前能单独对所进样品进行自动混匀，混匀过程中不影响其他样品。

12.兼容多种上样模式，能进行单管固定上样、多管全自动上样等上样方式，具有暂停，旋转等功能。

13.样品上样和分析在仪器内部进行，属于避光操作，避免荧光淬灭。

★14.流动室由生物敏感性的石英材料制成，大小≥110um×440um。

▲15.上样方式采取持续加压方式，保持液压稳定。

▲16.分析速度每秒钟≥50000细胞。

17.≥35mHZ数字化信号采集。

18.≥20比特(100万道)信号处理系统。

★19.具有浓缩柱形图功能，能将多色分析的所有结果在一张直方图上显示。

20.荧光检测灵敏度：FITC<50MESF、PE<50MESF。

21.单个文件获取最大储存细胞数量≥2000万。

▲22.具有远程仪器诊断、实时维修和实时技术指导功能。

23.具备标准验证的用户管理系统，使用者可进行有效的管理，保证仪器和数据的安全。提供三级以上密码保护功能，如：操作人员、维修人员和管理人员，并提供相应的权限。

24.带数字化的10×10全矩阵荧光信号补偿系统，可以提供LMD文件补偿和机器自动设置引导的离线补偿；软件对机器利用生物样本进行自动化设定。

▲25.能提供和投标产品品牌一致的流式细胞仪荧光抗体≥10种，且荧光抗体具有中华人民共和国医疗器械注册证。

三、配置要求：

1.流式细胞仪主机1台。

2.标准滤光片1套。

2.1 488nm蓝激光：525/40，575/30，620/30，675/20，695/30，755LP。

2.2 638nm红激光：660/20，725/20，755LP。

2.3 405nm紫激光：450/40，550/40。

4.2孔转盘式进样器2个。

5.混合荧光微球1盒。

6.装机试剂1套。

四、技术服务要求

1.在厦门设有维修服务站，维护时间须能在接到通知的2小时内响应，8小时内到达现场。

2.如72小时内无法修复设备，须能提供备用品供用户临床使用，此条款适用保修期外。

3.保修时间不低于2年。

4.每年提供不少于2次的保养服务，并提供书面保养、维修报告。

5.生产厂商需提供产品使用和维护/维修的培训。

五、其它要求：

1.列出保修期过后，上门服务人工费用和主要配件价格。

2.经销商必须承诺未被列入国家或政府规定的黑名单目录，承诺无犯罪违法行为记录。

★3.如果设备有数据接口，承诺无偿提供设备数据接口，为第三方软件服务供应商提供数据。

六、商务条款

1.供货周期：合同签署后，按照采购人实际要求供货时间供货，接到采购人书面通知后的2个月内到货，如遇安装条件不满足要求，可根据实际情况制定安装计划。

**以上参数仅为参考，欢迎各供应商提供更优参数**